**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Опис радова****Радови на текућем одржавању санитарних чворова у објекту „Сунце“** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1.** | Демонтажа постојеће санитарије, каде, славина и сифона у купатилима са одлагањем истих у дворишту на месту које одреди инвеститор, и то: |  |  |
| а) | Обзидана када димензија 170х80 са славином и сифоном | ком | 6 |
| б) | Дечија вц шоља са котлићем и испирном цеви. Ценом обухватити и поновну монтажу дечијих вц шоља, котлића и испирне цеви након постављања керамичких плочица. | ком | 18 |
| в) | Дечији умиваоник 50 цм са сифоном и батеријом. Ценом обухватити и поновну монтажу умиваоника са сифоном и батеријом након постављања керамичких плочица. | ком | 18 |
| г) | Батерија за топлу и хладну воду изнад корита | ком | 18 |
| д) | Вц шоља за одрасле са котлићем и испирном цеви | ком | 1 |
| ђ) | Умиваоник за одрасле са сифоном и батеријом | ком | 1 |
| **2.** | Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације, сливника у просторији, као и у кориту. Обрачун по купатилу. | ком | 7 |
| **3.** | Израда нове водоводне инсталације.Водоводну инсталацију радити од пвц водоводних цеви пречника као и постојеће инсталације с тим да се нова инсталација укопава у зид.Уколико се установи да је одређен део инсталације исправан искористити за обновљену инсталацију.Ценом обухватити сав рад и материјал као што су цеви, фазонски комади, вентили и остало са прибором, сва штемовања као и потребне зидарске поправке.Обрачун паушално по купатилу. | ком | 7 |
| **4.** | Израда нове канализационе инсталације.Канализациону инсталацију радити од пвц канализационих цеви пречника ф50, ф75 и ф110. Хоризонтални одвод испод плафона радити од цеви ф75 и ф110 са уклапањем у постојеће одводне вертикале. Ценом обухватити набавку у постављање новог подног сливника ф75 у просторији и кориту.Ценом обухватити сав рад и материјал, све фазонске комаде, гумице, анкерносаче, сва штемовања као и потребне зидарске поправке. Уколико се установи да да је одређен део инсталације исправан искористити за обновљену инсталацију.Обрачун паушално по купатилу. | ком | 7 |
| **5.** | Набавка, транспорт и уградња нове челичне уградне каде димензија 120 цм х 70 са потребном једноручном батеријом за топлу и хладну воду са припадајућим туш цревом све на месту постојеће каде. Каду обзидати пуном опеком у цементном малтеру, а уз каду урадити подест ширине 50 цм за одлагање ствари у равни са кадом. У зиду оставити прохромска ревизиона вратанца 20 х 20. Обрачун по комаду све комплет уграђено са потребним повезивањем на инсталацију, уградњом сифона и обзидано. Обрачун по комаду. | ком | 6 |
| **6.** | Набавка, транспорт и уградња нових дечијих керамичких вц шоља заједно са водокотлићем ек вентилом и испирном цеви, даском. Шоље прописно причврстити за подлогу шрафовима и задихтовати силиконом. Обрачун по комаду уграђене шоље. | ком | 2 |
| **7.** | Набавка, транспорт и уградња дечијих умиваоника ширине 50 цм са припадајућом једноручном меш батеријом за топлу и хладну воду, сифоном. Све комплет спојено на инсталацију монтирано и испоручено. Обрачун по комаду комплета. | ком | 2 |
| **8.** | Набавка, транспорт и уградња квалитетних једноручних батерија за топлу и хладну воду изнад корита. Обрачун по комаду батерије комплет постављене и испоручене батерије. | ком | 18 |
| **9.** | Набавка, транспорт и постављање квалитетних зидних керамичких плочица димензија 20 х 20 или 30 х 30 или сличних савременог дизајна по одабиру инвеститора. Плочице се лепе на постојећи зид од керамичких плочица који се претходно премаже подлогом прописаном за лепљење керамике на керамику. Употребити квалитетан лепак.Хоризонталан завршетак плочица урадити заобљеном лајсном. Такође све углове као и ивице радити лајсне. Плочице се постављају фуга на фугу, а исте се испуњавају квалитетном фуг масом. Висина постављања је 1,5 м, као и постојеће.У количини је обрачунато и облагање каде и корита. Обрачун по м2 постављених плочица све комплет исфуговано. | м2 | 239,70 |
| **10.** | Набавка, транспорт и постављање квалитетних подних керамичких противклизних плочица димензија 20 х 20 или 30 х 30 или сличних савременог дизајна по одабиру инвеститора. Плочице се лепе на постојећи под рађен од керамичких плочица које се претходно премазују подлогом прописаном за лепљење керамике на керамику. Употребити квалитетан лепак.Плочице се постављају фуга на фугу 3 мм које се испуњавају квалитетном фуг масом. Ценом обухватити уградњу сливника. Обрачун по м2 постављених плочица све комплет зафуговано. | м2 | 119,20 |
| **11.** | Бојење унутрашњих старих зидова и плафона без глетовања. Све површине обрусити, гипсати, неутрализовати и импрегнирати подлогом. Предбојити полудисперзивном бојом и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други прелаз. Боја и тон по избору пројектаната. Површине које су оштећене остругати зидарски поправити. Предвиђена површина за поправку је 5%. Ценом обухватити заштиту постојеће столарије и намештаја као и потребну радну скелу. Радни простор очистити по завршетку посла. Обрачун по м2. | м2 | 371 |

**Место извођења радова: Објекат Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија – објекат „Сунце“, ул. Душана Јерковића 17 А (На к.п. бр. 162 к.о. Инђија).**