ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

НАБАВКА ДОБАРА  - КУХИЊСКА ОПРЕМА

	Ред. бр.
	Назив и опис добара
	Јединица мере
	Количина

	1.
	Електрични казан са индиректним загревањем 150 литара
Капацитет: 150л
Димензије (ШxДxВ): 800x900x870мм
Снага: 21,3кW
Напон: 380-415В 3Н 50-60Хз
Посуда за кување са дном од нерђајућег челика АИСИ 316Л.
Зидови од нерђајућег челика АИСИ 304.
Активирање и контрола грејања помоћу регулатора енергије.
Пуњење водом се одвија преко магнетних вентила који се активирају преко прекидача на контролном панелу. Пуњење воде се одвија помоћу подесиве славине.
Индиректно загревање дупликатора ниског притиска опремљен сигурносним вентилом, одушни и манометром.
Сигурносни термостат који прекида снабдевање енергије у случају квара.
Грејање путем грејног елемента.
Произвођач понуђеног електричног казана поседује сертификат ИСО9001 или одговарајући и CE сертификат или одговарајући.
Уз понуду понуђач мора приложити фотокопију важећих сертификата ИСО9001 или одговарајућег и CE сертификата или одговарајућег - за произвођача понуђеног електричног казана. Уколико понуђач не достави ове доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Напомена: Неопходна испорука са монтажом која је укључена у цену.
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	2.
	Универзална кухињска машина
Димензије (ШxДxВ): 220x610x520 мм
Снага: 0,37 кW
Напон: 230-400В/3/50Хз
Кућиште и отвор за убацивање од нерђајућег челика.
Сигурносни микропрекидач на ручки.
Двоструки отвор за убацивање производа.
Величина овалног отвора 155x75мм, величина округлог отвора Ø56мм.
Машина за сечење, танко резање воћа и поврћа на разне облике и величине, рендање сира, сувог хлеба, целера, кромпира, јабуке, репе, цвекле, моцареле.
У склопу са 5 дискова: Е2-Е10-D10-H10-Z4.
Произвођач понуђене универзалне кухињске машине поседује сертификат ИСО9001 или одговарајући и CE сертификат или одговарајући.
Уз понуду понуђач мора приложити фотокопију важећих сертификата ИСО9001 или одговарајућег и CE сертификата или одговарајућег - за произвођача понуђене универзалне кухињске машине.
Уколико понуђач не достави ове доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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	3.
	Дигитална стона вага 15 кг
Капацитет мерења: 15кг/30кг, 5г/10г: дисплеј ЛЦД (мин 5 цифара) функција таре, напајање батеријско или АЦ адаптер (9В/300мА), задњи дисплеј.
Тас од нерђајућег челика, дименз. 23x19цм. 
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	4.
	Пегла са парном станицом
Парна станица
Снага : 3000 W
Керамичка грејна плоча
Одвојиви резервоар од 1,5 л
Број нивоа подешавања паре : 3
Притисак паре : 8 бар
Масовно испуштање паре : 160 г/мин
Пуштање паре од једном : 480 г/мин
Спреман за рад за 2 мин
ОптиТемп - савршена комбинација температуре и паре
Глатко клизање - пуно малих отвора за пару
Електронско управљање са ЛЕД екраном
Дигитални дисплеј : бело осветљење
Подешавање температуре : аналогни
Индикатор рада : бела боја
Регулатор температуре
Контролна сијалица за низак ниво воде
Индикатор кертриџа
Систем против стварања воденог каменца
Вертикално испуштање паре
Пеглање са сувом паром
Ротација прикључног кабла : 90 °
Ергономски дизајн
Аутоматско искључење
Лоцкинг он статион
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	5.
	Љуштилица за кромпир 25 кг са постољем и касетом за отпад
Капацитет пуњења: 25 кг
Максимални капацитет: 450 кг/х
Димензија (ШxДxВ): 450x900x1355мм
Снага:	1,1кW
Напон: 230-400В/3-3Н/50Хз
Конструкција од нерђајућег челика АИСИ 304
Горњи поклопац од провидног поликарбоната који се користи у прехрамбеној индустрији
Сигурносни микропрекидачи на горњем поклопцу и на отвору
Тастер за избацивање производа
Тајмер 0÷4 минуте
Аутоматски млаз воде за олакшано уклањање љуштеног отпада 
Опрема: абразивни диск за љуштење ПТА, ЦБ постоље од ИНОX-а
Произвођач понуђене љуштилице за кромпир поседује сертификат ИСО9001 или одговарајући i CE сертификат или одговарајући.
Уз понуду понуђач мора приложити фотокопију важећих сертификата ИСО9001 или одговарајућег и CE сертификата или одговарајућег - за произвођача понуђене љуштилице за кромпир. Уколико понуђач не достави ове доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
Напомена: Неопходна испорука са монтажом која је укључена у цену.
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