	
	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга поправке и одржавања справа за дечије игралиште у објекту Сунце

	
	


	РЕДНИ
БРОЈ

	ОПИС 

	ЈЕД. МЕРЕ
	
КОЛИЧИНА



	I
	КОМПЛЕТ РЕСТАУРАЦИЈА И ЗАШТИТА ДРВЕНЕ КУЛЕ   
 

	1.
	Демонтажа и монтажа дрвених степеница са рукохватима од суве чамове фосне дебљине 30 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја.
У цени  је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.
	kom
	1

	2.
	Демонтажа комплетних дасака са постојеће куле и монтажа нових израђених од суве чамове даске дебљине 22 mm (бродски под). Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Поставка се врши самоурезујућим вијком 40mm x 4mm.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. 


	м2
	45

	II
	РЕСТАУРАЦИЈА КУЛЕ СА МОСТИЋЕМ  
 

	1
	Демонтажа оштећених делова оградица и монтажа нових од суве чамове даске дебљине 20 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. 


	kom
	26

	2
	Демонтажа и монтажа оштећених носећих греда пода.
Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Монтажа ивер вијком 100mm x 4mm.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт. 


	kom
	10

	3
	Демонтажа и монтажа заштитних капица за шрафове.
Заштита комплетног игралишта акрилним премазом у два слоја.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.


	kom
	1

	III
	РЕСТАУРАЦИЈА ПЕЊАЛИЦА СА ЈЕДНИМ ТОБОГАНОМ
 

	1
	Демонтажа и монтажа дрвених степеница са рукохватима од суве чамове фосне дебљине 30 mm. Заштита акрилним премазом у два слоја.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.

	kom
	4

	2.
	Демонтажа и монтажа оштећених носећих греда пода. Заштита лазур премазом боје храст у два слоја. Монтажа ивер вијком 100mm x 4mm.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.
	kom
	16

	3.
	Демонтажа и монтажа заштитних капица за шрафове.
Заштита комплетног игралишта акрилним премазом у два слоја.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.

	kom
	1

	IV
	РЕСТАУРАЦИЈА ЉУЉАШКИ ОД ДРВЕТА  



	1
	Демонтажа и монтажа оштећених дрвених стубова.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.


	kom
	1

	2.
	Заштита свих љуљашки од дрвета лазур и акрилним премазима у два слоја.
У цени је обухваћен комплетан рад, материјал и транспорт.

	kom
	4



